作业指导书

测试间温湿度要求
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1.目的:
确保测试间温湿度条件，符合标准规范要求。
2.适用范围：
适用于依据GB3883系列标准、IEC60745系列标准等，各测试间在测试期间保持相应温湿度条件。
3.工作程序

温湿度条件：
	      测试间
	温度（℃）
	湿度（%Rh）
	大气压（kPa）

	安规测试间

温升测试间

过载测试间

耐久测试间

ROHS测试间
	15-25
	---
	---

	对温度敏感测试项目
（如橡胶电线护套测试）
	17-23
	---
	---

	静电测试间
	15-35
	30-60
	86-106


要求：
      （1）发生测试时，于相关测试记录上记录环境条件；
      （2）如有特殊产品测试要求不同于以上温湿度条件，以相应测试标准为准设置。
4.记录
无
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