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易耗品采购存储管理技术要求

易耗品采购存储管理技术要求
	序号
	易耗品名称
	用途
	技术要求
	验收验证
	安全库存
	存储要求

	1
	正己烷
	铭牌擦拭测试
	级别为分析纯以上，含量至少为97%。
	化学试剂的名称、分子式、含量、试剂级别（一般为AR）、生产日期、有效期等相关信息应标识清楚
	200ml
	阴凉干燥、
远离热源明火

	2
	氯化铵
	漏电起痕测试
	级别为分析纯以上，含量至少为99%。
	化学试剂的名称、分子式、含量、试剂级别（一般为AR）、生产日期、有效期等相关信息应标识清楚
	200g
	阴凉干燥

	3
	热电偶丝(J型)
	温升测试
	直径范围：28AWG-30AWG（0.32mm-0.254mm），校准温度精度应达到class 1级。
	以计量校准方式确认。
	60米（按一台全新24通道温度记录仪的需求考虑）。
	阴凉干燥

	4
	银箔
	灼热丝试验仪期间核查
	厚度0.06±10%mm，纯度至少为99.8%。
	期间核查方式
	4mm2（2次核查面积）
	阴凉干燥
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	2017-01-03
	日期
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