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起动测试

1.目的
验证电动机在使用中可能出现的所有正常电压下的起动性能。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC 60745-1）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
(稳压电源
(电参数仪
4.1.3 样品准备
根据标准要求，将电子调速开关调至最大档位，将机械调速开关调至最小档位，相关附件和配件按照制造商的要求装夹。
4.1.4 特别提示
如果样机标称电压值是一个范围值，则选取下限电压作为测试值；如果频率同时存在50/60Hz，则两种频率都需要测试；
4.2  测试
4.2.1 电压设定为0.85倍额定电压。
4.2.2 空载起动运行10次，
4.3 结果判定
       样品能安全、正常运行；
       过载保护器不动作
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象。
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
起动&输入功率/电流测试&静态堵转扭矩测试记录                  TD-GB3883-02
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