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输入功率和电流测试

1.目的
验证电动工具的输入功率和电流与额定输入功率和电流之间的偏差。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC60745-1 ）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
( 电参数仪；
4.1.3 样品准备
根据标准要求，检查确认样机没有任何损坏；样机能正常开启；
4.2 测试
4.2.1 将样品空载运行；
4.2.2 如果样品标有额定电压，则将测试电源的输出电压调节到样品的额定电压，样品工作稳定后记录测试参数；
4.2.3 如果标示的额定输入功率是与电压范围平均值相关，则将测试电源的输出电压调节到样品的额定电压范围平均值，等样品工作稳定后记录测试参数；
4.3 结果判定
样品的额定输入功率或额定电流应至少为所测空载输入功率或电流的110%。
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
(测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
(测试条件、测试数据
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008（IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
起动&输入功率/电流测试&静态堵转扭矩测试记录                 TD-GB3883-02
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