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老化电机绝缘测试

1.目的
验证电机的绝缘的电气绝缘强度。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC 60745-1）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ~ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
( 烘箱
(恒温恒湿箱
(电机绕组冷热态电阻测试仪 
(泄漏电流测试仪
(交流耐压测试仪
4.1.3 样品准备
          将测试样品在不损坏任何零件的条件下，拆出电机转子和定子；
4.1.4 安全提示
由于测试电压较高，应小心操作，避免触电危险。操作时应戴上绝缘手套，样品应放在绝缘垫上，人应站在绝缘垫上；
4.2  测试
4.2.1将电机放置在烘箱内，历时10天； 
4.2.2烘箱温度设置为12.2中温升+80℃±1℃；；
4.2.3经此处理之后，重新装好试样，进行匝间短路测试;

4.2.4此项之后进行潮态测试；
4.2.5潮态之后进行泄漏电流和耐压测试；
4.3  结果判定
     不能出现匝间短路；
     泄漏电流值不能超过标准规定值；
     耐压测试不能出现闪络或击穿；
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象；
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
电机绝缘老化测试记录                TD-GB3883-04
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