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耐久测试

1.目的
验证电动工具在持续使用中的机械强度和电气强度。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC 60745-1） 
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
      (负载耐久控制器 

4.1.3 样品准备
根据标准要求，检查确认样机没有任何损坏；样机能正常开启； 

4.2  测试
4.2.1工具以1.1倍额定电压的电源电压空载断续运行24H，然后以等于0.9倍额定电压的电源电压空载断续运行24H； 
4.2.2每个运行周期由一个100s接通和一个20s断开组成；
4.2.3对短时运行或者断续运行的工具，如果运行时间受到工具结构的限制，则运行阶段等于运行时间；否则按照第二部分中的规定或按照标志运行，取其中更不利的；
4.2.4 测试期间，以三个不同方位放置工具，在每种测试电压下，每个方位运行时间约8H；
4.2.5 测试期间允许更换电刷，并按照正常使用方式对工具加注润滑油脂；
4.2.6 如果工具的任何一部分的温升超过12.1中测得温升，则采用强制冷却或停歇；
4.2.7 装有离心开关或其他的自动开关，以等于0.9倍额定电压的电压，在正常负载下启动10000次；
4.2.8 对特殊产品专用要求标准，如电锤等，按照专用标准要求设置测试状态和测试周期。
4.3   结果判定
      绝缘不得损坏；
触头和连接件不得因发热、振动等而导致松动；
过载保护器在正常运行中动作；
能承受15章的电气强度。
4.4 记录
在测试记录(Test Data Sheet)中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象；
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
耐久测试记录                TD-GB3883-06
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