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接地电阻测试

1.目的
验证电动工具在绝缘破坏的状态下接地装置的可靠性；
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC 60745-1）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ~ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
( 接地导通电阻测试仪
4.1.3 样品准备
根据标准要求，检查测试样品的接地装置是否完好无损；
4.1.4 安全提示
无
4.2  测试
在接地端子或接地插销与各易触及金属零件之间依次通以有空载电压不超过12V的电源供电的、等于1.5倍工具额定电流或25A（两者选择值较大的）； 
4.3   结果判定
      电阻不得大于0.1Ω；
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象;

4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
接地电阻&非正常测试记录                          TD-GB3883-07
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