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电源线弯曲拉伸测试

1.目的
验证电动工具电源线的抗拉抗弯强度;

2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC60745-1）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；弯曲测试中如果样品护套电源线为橡胶材质，温度在17 (C ～ 23 (C 范围内。
4.1.2 主要测试设备
(电缆弯曲试验机
(拉力计
4.1.3 样品准备
根据标准要求，检查确认测试样品是否符合测试要求；
4.1.4 安全提示
      无
4.2  测试
护套：
4.2.1在电源线上负重，和工具质量相当，但不小于2KG或者不大于6KG的重物； 
4.2.2弯曲左右摆动90度（铅垂线两侧各45度)；
4.2.3弯曲速率为60次/Min(向左或向右摆动一下算一次弯曲);

4.2.4弯曲次数20000次，注意在10000次之后，将样品绕护套中心旋转90度装夹；
4.2.5以上测试完成之后，松开电源线压线板和接线端子螺钉（如果电源线护套被压紧在压线板下，则不需将其松开）；
4.2.6 通过护套将工具在大约1S时间内提起约500mm距离，然后放回工作台，注意提起时不应猛然用力，重复十次；
电源线：
4.2.7软线经受表7所示的拉力，拉力以最不利的方向，不应猛然施加；
4.2.8拉力次数25次，每次历时1S；
4.2.9以上测试结束后，立即执行扭矩测试，测试历时1Min；
4.3  结果判定
          1.护套不得松动、滑脱； 

2.护套和电源线不应出明显的损伤； 

3.每根线芯的断线率不超过10%；                                                          
 4.电源线的纵向位移不得大于2mm，导线在接线端子内移动距离不得大于1mm且连接处应没有被拉紧的迹象；                                                    
5.爬电距离和电气间隙不小于本标准规定的值；
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象；
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008 （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
电源线测试记录                 TD-GB3883-10
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