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残余电压测试

1.目的
验证电动工具的结构是否在触碰插头时，不会因电容器引起的点电击危险。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC 60745-1）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
( 直流稳压电源
(示波器
(残余电压测试仪
4.1.3 样品准备
根据标准要求，检查确认测试样品完好无损； 

4.1.4 安全提示
      无
4.2  测试
4.2.1检查确认测试仪器是否按照标准要求设置； 
4.2.2样机以额定电压供电，然后将其任何一个开关置于断开位置；
4.2.3器具在电压峰值时从电源断开;

4.2.4在断开后的1S时，测量插头各插脚间的电压；
4.3  结果判定
     测试过程中的残余电压最大值不得超过34V;

4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象；
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB383.1-2008  （IEC 60745-1: 2006）
7.相关记录
残余电压测试记录               TD-GB3883-11
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