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电圆锯防护罩耐久测试

1.目的
验证电圆锯护罩的耐久性。
2.范围/适用标准
GB3883.5（IEC 60745-2-5）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
( 电圆锯防护罩耐久试验装置
( 电圆锯防护罩释放时间测试仪
4.1.3 样品准备
检查确认样品外观没有损坏以及护罩的回弹功能是否正常；
4.2  测试
4.2.1将圆锯设置为90°且最大锯切深度； 
4.2.2下护罩反复进行完全闭合到完全开启的循环；
4.2.3以每分钟不小于10个循环的速率进行50000次;

4.3  结果判定
     护罩闭合时间不超过0.3s；
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
(测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象；
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.5-2007（IEC 60745-1: 2010）
7.相关记录
砂轮防护罩强度测试记录             TD-GB3883-12
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