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发热测试

1.目的
验证在正常使用中工具及其零部件不应达到过高的温度。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC60745-1） 
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 测试场所要求：
( 温度在15 (C ~ 25 (C 范围内；
( 无对流风；
( 测试场所应有相应的隔音、排污措施。
4.1.2 主要测试设备
( 电参数仪；
( 测功机：根据被测样品的转速、功率进行选取；
(无纸记录仪；
( 电阻测量仪；
4.1.3 样品准备
( 在室温下测量样品的定子、转子线圈的冷态电阻值；
( 根据被测样品的种类和加载方法，对样品进行适当的改装以利于加载，如和测功机相连接；
( 将热电偶布置在需测量温度的部件上；应尽可能地将热电偶布在温度最高的部位(最高温度部位的确定方法见4.1.4)；记录测试部件的名称并与热电偶编号一一对应。
4.1.4 最高温度部位的确定
( 对于器具的内部部件: 温度最高的部位是与热源如电机（靠出风口处）, 发热元 件等直接接触的部位;

( 如果没有与热源直接接触的部位,应选择那些最靠近热源的部位;

( 对于器具外部的点: 可以将器具运转一段时间,然后用手触摸各个部位,确定温度最高的部位; 或用红外探温仪寻找温度最高的部位.

4.2 测试
4.2.1将样品装夹在测功机上给样品加载 ；
注：装夹前后样品的空载偏差，不允许超出20%。
4.2.2 确定工作负载：依据标准相应条款；
4.2.3 使样品在额定电压或额定电压范围的平均值下工作，然后给样品加载，直到达到所需的负载为止。
4.2.4 测试时间：
( 短时运行工具，按额定运行时间。
( 间断运行工具，按运行周期连续进行到稳定状态，“通”和“ 断”期间为额定“通”和“断”期间。
( 连续运行工具，直至达到稳定状态为止；
( 如果在第二部分的标准中规定了正常负载的条件，则按照这些条件中的测试时间进行测试，而不考虑样品上的短时或间断工作标记。
4.2.5 达到所确定的运行时间或稳定状态后，断开电源，立即测量样品定子、转子线圈的电阻值。
4.2.6  10秒内不能测到线圈的电阻值的应采用电阻逆推法。在采用电阻逆推法时，第一个电阻值必须在30秒以内测量，至少记录10个数值。
4.2.7  测量转子绕组，原则上测量转子对角绕组。如工具结构影响，应尽可能测量绕组最大值（至少3片）。
4.2.8 完成一个测试电压下的测试后，调整测试电压，分别在样品额定电压或额定电压范围平均值的0.94倍和1.06倍下重复测试；
4.2.9 如果样品带有加热元件，当样品以等于1.06倍额定值的电压运行时，加热元件应按照 IEC 60335-1：2001中第11章中规定的条件工作。当样品以等于0.94倍额定值的电压运行 时，加热元件以0.9倍的额定输入功率工作。
4.3 结果判定
在测试期间，保护器件不得动作。如果有密封材料，不应流出。各零部件的温升不得超过标准中表2所规定的值。
4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试条件、测试数据、测试现象。
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008(IDT IEC 60745-1: 2006)

7.相关记录
温升测试记录                 TD-GB3883-03
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