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过载测试

1.目的
验证电动工具在出现短路时，其保护电路的可靠性。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC 60745-1） 
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
      (测功机
      (热电偶
(稳压电源（至少12KVA）
4.1.3 样品准备
      测试前需要验证样品是否有异常以及测试前参数是否有异常；
4.2  测试
4.2.1在1.0 倍额定电压下，对样品加载1.6倍正常负载电流；
4.2.2加载连续至15分钟，或样品出现开路或起火；
4.2.3 如果样品不能在1.6倍负载下运行，则连续堵转15分钟或样品出现开路或起火；
4.2.4出现起火后，立即使用灭火器熄灭。
4.3   结果判定
      带电零件和可触及零件间的泄漏电流不超出2mA；
      带电零件和可触及零件间的电气强度应合格（冷却至室温后进行）
       -如果测试后样品能运行，2500V

       -如果测试后样品不能运行，1500V

4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象；
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008(IDT IEC 60745-1: 2006)

7.相关记录
无
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