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静态堵转测试

1.目的
验证电钻类、电锤在发生电机堵转时扭矩大小不能对人造成伤害；
2.范围/适用标准
GB3883.6（IEC 60745-2-1）
GB3883.7（IEC 60745-2-6）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
( 直流稳压电源
(电机堵转转矩测试仪 
4.1.3 样品准备
根据标准要求，准备样机并确认样机完好无损。
4.1.4 安全提示
由于测试堵转扭矩，应小心操作，测试之前检查测试工装是否符合要求；要求操作人员做好相关防护措施；
4.2  测试
4.2.1校验电机堵转转矩测试仪扭矩正常； 
4.2.2 确认以上校验后，将电机的输出轴通过联轴器和三爪橡胶垫连接至堵转设备；反复观察确认装配符合测试要求；有电子调速开关的需要将挡位调至最高；机械调速的需要将挡位调至最低；
4.2.3将试样连接至稳压电源，并按要求进行测试并通过扭矩显示仪观察扭矩数值;

4.3   结果判定
      样品的扭矩的平均值不得大于Mmax=（400*a）Nm
注意：a的单位是m

4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象(包括烧机、机器不工作等)。
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.6-2012（IEC 60745-2-1: 2008）
GB3883.7-2012（IEC 60745-2-6: 2008）
7.相关记录
起动&输入功率/电流测试&静态堵转扭矩测试记录       TD-GB3883-02
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