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泄漏电流测试

1.目的
验证电动工具带电零件和握持区域的泄漏电流的大小。
2.范围/适用标准
GB3883.1（IEC60745-1）
3.定义
无
4.测试规程
4.1 测试准备
4.1.1 检查环境要求：
( 温度在15 (C ～ 25 (C 范围内；
4.1.2 主要测试设备
( 泄漏电流测试仪
(稳压电源
4.1.3 样品准备
根据标准要求，本测试可能紧接在潮态测试、非正常测试或其他测试后进行。
4.1.4 安全提示
由于测试电压较高，应小心操作，避免触电危险。操作时应戴上绝缘手套，样品应放在绝缘垫上，人应站在绝缘垫上；
4.2  测试
4.2.1 将测试电压调节至额定电压的1.06倍并将保护阻抗先从带电零件上取下； 

4.2.2测量样品任意一极和易触及金属零件之间的泄漏电流，以及与触及金属相连的、覆盖在易触及绝缘材料表面的、面积不大于20cm*10cm的金属箔之间的泄漏电流（如易触及金属上面有镀层，可适当的除去镀层来测量）；
4.2.3实验表面上的金属箔应尽可能大的面积，但不要超过规定尺寸，如果它的面积小于实验表面则可将它移动以边所有表面部分都能测试到（金属箔不能影响工具的散热）；
4.2.4施加的电压为5s；
4.2.5如果工具装有一个或者几只电容并且有一个单极开关的，则让开关处于断开的情况下重复测试；
4.3  结果判定
         Ⅰ类工具：0.75mA

Ⅱ类工具：0.25mA

Ⅲ类工具: 0.5mA

4.4 记录
在测试记录中记录以下内容：
( 测试编号、测试日期及测试人员姓名；
( 被测样品的名称、型号及样品号；
( 测试设备编号；
( 测试部位、测试条件、测试数据、测试现象。
4.5 测试结束
( 关闭测试设备电源；
( 对测试场所进行必要的清理。
5.附件
无
6.相关文件
GB3883.1-2008（IEC60745-1:2006）
7.相关记录
温升测试记录                   TD-GB3883-03
电机绝缘老化测试记录           TD-GB3883-04

潮态测试记录                   TD-GB3883-05
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