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1.目的：
确保测试仪器设备的有效校准。
2.适用范围：
实验室内安规标准测试用仪器设备等。
3.工作程序
3.1校准供应商选择，参考《服务和供应品的采购程序》的要求。校准供应商应为ILAC、APLAC成员单位鉴定认可的校准机构，如CNAS认可的校准机构。

3.2校准项目选择，以测试标准要求规范、检定计量规范、仪器设备说明书为参考，选定校准项目类型，以及校准参数信息，详见《仪器设备校准周期清单》中的“校准范围”和“判定要求”。
3.3校准周期确定，参考IEC校准周期与校准溯源要求，分为首次校准、1年和3年校准周期，参考《仪器设备校准周期清单》。
3.4校准数据结果判定，详见《校准证书核查作业指导书》中的要求。
3.5仪器设备送外校准返回后应在3个工作日内及时核查。检查外观和其使用功能是否正常，并在《仪器设备外出返还记录》上登记。
4.文件
仪器设备校准周期清单
QM-F08
服务和供应品的采购程序
QP-4.6

requirements for traceability of calibration and calibration intervals   IECEE OD-5011

5.记录

校准证书核查作业指导书
QS-5.6-02
仪器设备外出返还记录
QR-5.6-04 
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