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设备维护保养
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1.目的
确保测试仪器设备始终处于正常状态并满足要求的测量精度和必要的清洁程度。
2.范围
适用于测试仪器设备，包括测试仪器、测试器具、测试电源等，还包括影响测试质量的外部环境等。
3.工作程序
3.1维护的对象仅指对所提供的测试服务结果有影响的所有仪器设备。分为以下两类：
a)、可以完全或部分拆开仪器设备：主要为测功机、电源、烘箱、潮态箱等。
b)、不能拆开仪器设备：主要为漏电起痕试验装置、灼热丝试验装置等。
3.2仪器设备的维护说明     

3.2.1维护频次，每6个月进行一次。
3.2.2维护保养时，除外观清洁外，主要进行如下维护:

a)、电源连接，输入及输出连接的可靠核查；
b)、箱体类清洁（如烘箱、潮态箱）；
c)、可拆开机箱的内部吹尘清理。
3.3每年年初按照此作业指导书，编制《年度设备维护保养计划》。
4.记录
《设备维护保养记录》                               QR-5.5-01
《年度设备维护保养计划》                        QR-5.5-05
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