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接地电阻仪的期间核查

1.目的
在校准周期内，对接地电阻仪进行功能性检查，以保持对其校准状态的信心，并确保其持续适用于接地电阻的测试。
2.适用范围
适用于所有的接地电阻仪设备。
3.职责
由测试人员定期进行期间核查。
4.工作程序
4.1接地电阻仪的期间核查每半年进行一次。
4.2将一段特定的导线(电阻值约为100mΩ)接在接地电阻仪输出探棒之间，打开电源开始测试，相应的电阻值，如果电阻值偏差在5%，说明设备状态良好，可以用来进行接地电阻测试；否则，说明设备可能已经损坏或偏离校准状态，应立即停止使用，分析情况，找出原因。
4.3 测试人员应做好检查记录。
5.记录
《仪器设备期间核查记录》
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